<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<library>
<description>Through-Holes Connectors</description>
<packages>
<package name="22-11-2022">
<description>.100" (2.54mm) Center Headers - 2 Pin</description>
</package>
<package name="22-23-2051">
<description>.100" (2.54mm) Center Header - 5 Pin</description>
</package>
<package name="MKDSN-2">
<description>&lt;b&gt;PHOENIX&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MKDSN-4">
</package>
<package name="EHF-105">
</package>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FFMD">
</package>
<package name="USB-B-H">
<description>&lt;b&gt;USB Series B Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="7395-05">
<description>&lt;b&gt;MOLEX 2.54mm KK RA CONNECTOR&lt;/b&gt;
&lt;br&gt;Fixed Orientation</description>
</package>
<package name="22-11-2032">
</package>
<package name="22-12-2034">
</package>
<package name="AWG14">
</package>
<package name="FE05-2">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="7395-04">
</package>
<package name="22-23-2041">
</package>
<package name="HEADER6-2">
</package>
<package name="SQT">
</package>
<package name="SAMTEC_TFM-105-X1-XXX-D-RA">
<description>&lt;b&gt;1.27mm pitch, 5 pin, terminal strip; r/a, double row&lt;b&gt;</description>
</package>
<package name="FFMD-M">
</package>
<package name="SHF10">
</package>
<package name="TFM-105-01-S-D-RE1-WT">
</package>
<package name="HEADER_4_050">
</package>
<package name="AWG22">
</package>
<package name="HEADER-3_100&quot;">
</package>
<package name="73391-0070">
</package>
<package name="73100-0114">
</package>
<package name="FE12">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE11">
</package>
<package name="MKDSN-3">
</package>
<package name="HEADER4_100">
</package>
<package name="PT1-5_4POS_HOR">
</package>
<package name="PT1-5_2POS_HOR">
</package>
<package name="70553-0110">
</package>
<package name="MA_2X5_050">
</package>
<package name="MA_2X3_100">
</package>
<package name="MA_8X3_100">
</package>
<package name="MA_2X4_050">
</package>
<package name="FFMD-MA">
</package>
<package name="FASTON-PCB-MOUNT-TERMINAL">
</package>
<package name="CBA70_2_LAYER">
</package>
<package name="CBA70_2_LAYER_R">
</package>
<package name="CB35_2_LAYER">
</package>
<package name="CB35_2_LAYER_R">
</package>
<package name="CB35_2_LAYER_FLAT">
</package>
<package name="SHF20">
</package>
<package name="TE-5103308-1">
<description>10-Pin, 0.1" Pitch</description>
</package>
<package name="PJ-057A">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MA02-1">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MA05-1">
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MA04-1">
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="MA05-2">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="USB">
<pin name="D+"/>
<pin name="D-"/>
<pin name="VBUS"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SHELL1"/>
<pin name="SHELL2"/>
</symbol>
<symbol name="MA03-1">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PAD">
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FE05-2">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER6-2">
<pin name="12"/>
<pin name="11"/>
<pin name="10"/>
<pin name="9"/>
<pin name="8"/>
<pin name="7"/>
<pin name="6"/>
<pin name="5"/>
<pin name="4"/>
<pin name="3"/>
<pin name="2"/>
<pin name="1"/>
</symbol>
<symbol name="TFM-RE">
<pin name="S1"/>
<pin name="S2"/>
<pin name="S3"/>
<pin name="S4"/>
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="5"/>
<pin name="6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="9"/>
<pin name="10"/>
</symbol>
<symbol name="COAX">
<pin name="SIG" direction="pas"/>
<pin name="GND1" direction="pwr"/>
<pin name="GND2" direction="pwr"/>
<pin name="GND3" direction="pwr"/>
<pin name="GND4" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="PIN_GND">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
</symbol>
<symbol name="FE12-1">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FE11-1">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PA1-5_4POS">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="PT1-5_4POS">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
<pin name="3"/>
<pin name="4"/>
</symbol>
<symbol name="PT1-5_2POS">
<pin name="1"/>
<pin name="2"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER_2X5">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER_2X3">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="PWM8">
<pin name="CH8"/>
<pin name="CH7"/>
<pin name="CH6"/>
<pin name="CH5"/>
<pin name="CH4"/>
<pin name="CH3"/>
<pin name="CH2"/>
<pin name="CH1"/>
<pin name="PWR@2" direction="pas"/>
<pin name="PWR@5" direction="pas"/>
<pin name="PWR@8" direction="pas"/>
<pin name="PWR@11" direction="pas"/>
<pin name="PWR@14" direction="pas"/>
<pin name="PWR@17" direction="pas"/>
<pin name="PWR@20" direction="pas"/>
<pin name="PWR@23" direction="pas"/>
<pin name="GND@3" direction="pas"/>
<pin name="GND@6" direction="pas"/>
<pin name="GND@9" direction="pas"/>
<pin name="GND@12" direction="pas"/>
<pin name="GND@15" direction="pas"/>
<pin name="GND@18" direction="pas"/>
<pin name="GND@21" direction="pas"/>
<pin name="GND@24" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER_2X4">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="FASTON-PCB-TERMINAL-FEMALE">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="LUG_SCREW_2_LAYER">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="HEADER_2X10">
<pin name="1" direction="pas"/>
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="5" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="4" direction="pas"/>
<pin name="6" direction="pas"/>
<pin name="7" direction="pas"/>
<pin name="9" direction="pas"/>
<pin name="8" direction="pas"/>
<pin name="10" direction="pas"/>
<pin name="11" direction="pas"/>
<pin name="12" direction="pas"/>
<pin name="13" direction="pas"/>
<pin name="14" direction="pas"/>
<pin name="15" direction="pas"/>
<pin name="16" direction="pas"/>
<pin name="17" direction="pas"/>
<pin name="18" direction="pas"/>
<pin name="19" direction="pas"/>
<pin name="20" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="JACK-PLUG">
<pin name="3" direction="pas"/>
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="22-11-2022" prefix="J" uservalue="yes">
<description>22-11-2022 Molex &lt;br&gt;
0.100 " Pitch Male&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA02-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="22-11-2022">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="22-23-2051" prefix="J" uservalue="yes">
<description>22-23-2051 Molex&lt;br&gt;
0.100 " Pitch Male</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA05-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="V" package="22-23-2051">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="H" package="7395-05">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MKDSN-2" prefix="J" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Screw Terminal&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
5.08 MM Pitch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA02-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MKDSN-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MKDSN-4" prefix="J" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Screw Terminal&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
5.08 MM Pitch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA04-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MKDSN-4">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="EHF-105" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA05-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="EHF-105">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MA5-2" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA05-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MA05-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FFMD" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA05-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="F" package="FFMD">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="M" package="FFMD-M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="P" package="FFMD-MA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="USB-B" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="USB"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="USB-B-H">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D+" pad="D+"/>
<connect gate="G$1" pin="D-" pad="D-"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="SHELL1" pad="SHELL1"/>
<connect gate="G$1" pin="SHELL2" pad="SHELL2"/>
<connect gate="G$1" pin="VBUS" pad="VBUS"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="22-11-2032" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA03-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="ST" package="22-11-2032">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="RT" package="22-12-2034">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WIREPAD-AWG14" prefix="W" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="TH" package="AWG14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FE05-2" prefix="J" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FE05-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FE05-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="22-23-2041">
<description>22-23-2041 Molex&lt;br&gt;
0.100 " Pitch Male</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA04-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="V" package="22-23-2041">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="H" package="7395-04">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TMM-106" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER6-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HEADER6-2">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SQT-106" prefix="P" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER6-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SQT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TFM-105" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA05-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="RA" package="SAMTEC_TFM-105-X1-XXX-D-RA">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SHF-105" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA05-2"/>
</gates>
<devices>
<device name="*" package="SHF10">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TFM-105-RE" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TFM-RE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TFM-105-01-S-D-RE1-WT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="S1" pad="S1"/>
<connect gate="G$1" pin="S2" pad="S2"/>
<connect gate="G$1" pin="S3" pad="S3"/>
<connect gate="G$1" pin="S4" pad="S4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-4_050&quot;" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA04-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="VT" package="HEADER_4_050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="WIREPAD-AWG22" prefix="W">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PAD"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="AWG22">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="P" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-3_100&quot;" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA03-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HEADER-3_100&quot;">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="73391-0070" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;Molex vertical SMA female jack 73391-0070&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Normal polarity
&lt;br&gt;Through-hole
&lt;br&gt;9.5mm height</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="COAX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="73391-0070">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="SIG" pad="SIG"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="73100-0114" prefix="J">
<description>&lt;b&gt;Molex right-angle SMA female jack 73391-0070&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="COAX"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="73100-0114">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND1" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="GND3" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND4" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="SIG" pad="SIG"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FE12-1" prefix="SV" uservalue="yes">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FE12-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FE12">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FE11-1" prefix="J" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FE11-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FE11">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MKDSN-3" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA03-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MKDSN-3">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-4_100&quot;" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MA04-1"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="HEADER4_100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PA1-5_4POS_HOR" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PA1-5_4POS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PT1-5_4POS_HOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PT1-5_2POS_HOR" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PT1-5_2POS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PT1-5_2POS_HOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PT1-5_4POS_HOR" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PT1-5_4POS"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PT1-5_4POS_HOR">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X5_050" prefix="J">
<description>Male Header 2x5 0.050" Spacing</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER_2X5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MA_2X5_050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X3_100" prefix="J">
<description>Male Header 2x5 0.100" Pitch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER_2X3"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MA_2X3_100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PWM_HEADER_3X8_100" prefix="J" uservalue="yes">
<description>Male Header 3x8 0.100" Pitch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PWM8"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MA_8X3_100">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="CH1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="CH2" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="CH3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="CH4" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="CH5" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CH6" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="CH7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="CH8" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR@11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR@14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR@17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR@2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR@20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR@23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR@5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="PWR@8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="HEADER-2X4_050" prefix="J" uservalue="yes">
<description>Male Header 2x4 0.050" Pitch</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER_2X4"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="MA_2X4_050">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FASTON-PCB-MOUNT-TERMINAL" prefix="T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="FASTON-PCB-TERMINAL-FEMALE"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FASTON-PCB-MOUNT-TERMINAL">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="P$1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="P$2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CBA70-2-LAYER" prefix="J">
<description>Panduit CBA70-14-CY</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LUG_SCREW_2_LAYER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CBA70_2_LAYER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CBA70-2-LAYER-R" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LUG_SCREW_2_LAYER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CBA70_2_LAYER_R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CB35-2-LAYER" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LUG_SCREW_2_LAYER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CB35_2_LAYER">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CB35-2-LAYER-R" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LUG_SCREW_2_LAYER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CB35_2_LAYER_R">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CB35-2-LAYER-FLAT" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="LUG_SCREW_2_LAYER"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="CB35_2_LAYER_FLAT">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="SHF-110" prefix="J" uservalue="yes">
<description>Samtec - SHF</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER_2X10"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SHF20">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="TE-5103308-1" prefix="J">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="HEADER_2X5"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TE-5103308-1">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DIGI-KEY" value="A33159-ND"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PJ-057A" prefix="J">
<description>CUI Inc - 2.1mm ID, 5.5mm OD - PJ-057A</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="JACK-PLUG"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="PJ-057A">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
