<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TO-252-3_DPAK">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
<package name="TO-263-3_D2PAK">
</package>
<package name="8-POWERSFN">
</package>
<package name="8-POWERSFN-VIP">
</package>
<package name="MICROFET_2X2">
<description>&lt;b&gt;1206-8 ChipFET&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.vishay.com/docs/72593/72593.pdf&lt;br&gt;
http://www.vishay.com/docs/71151/71151.pdf</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MOSFET-N">
<pin name="G"/>
<pin name="S"/>
<pin name="D"/>
</symbol>
<symbol name="N-MOSFET-G2DS-D">
<pin name="D" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="G" direction="pas"/>
<pin name="D1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MOSFET-N" prefix="Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MOSFET-N"/>
</gates>
<devices>
<device name="DPAK" package="TO-252-3_DPAK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="D2PAK" package="TO-263-3_D2PAK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="DIGIKEY_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="MANUFACTURER" value=""/>
<attribute name="PART_NUMBER" value=""/>
</technology>
</technologies>
</device>
<device name="TO-LEADLESS" package="8-POWERSFN">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2 3 4 5 6 7 8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="TO-LEADLESS-VIP" package="8-POWERSFN-VIP">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="D" pad="9 P$1 P$2 P$3 P$4 P$5 P$6 P$7 P$8 P$9 P$10 P$11 P$12 P$13 P$14 P$15 P$16 P$17 P$18 P$19 P$20 P$21 P$22 P$23 P$24 P$25 P$26 P$27 P$28 P$29 P$30 P$31 P$32 P$33 P$34 P$35 P$36 P$37 P$38 P$39 P$40 P$41 P$42 P$43 P$44 P$45 P$46 P$47 P$48 P$49 P$50 P$51 P$52 P$53 P$54 P$55"/>
<connect gate="G$1" pin="G" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="S" pad="2 3 4 5 6 7 8"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="MOSFET-NCHANNEL_DUAL" prefix="Q">
<description>&lt;b&gt;Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET&lt;/b&gt;&lt;BR&gt;
FDMA1024NZ&lt;br&gt;
TRANS-09516&lt;br&gt;
http://www.vishay.com/docs/71053/71053.pdf</description>
<gates>
<gate name="A" symbol="N-MOSFET-G2DS-D"/>
<gate name="B" symbol="N-MOSFET-G2DS-D"/>
</gates>
<devices>
<device name="FDMA1024NZ" package="MICROFET_2X2">
<connects>
<connect gate="A" pin="D" pad="D1"/>
<connect gate="A" pin="D1" pad="D1_2"/>
<connect gate="A" pin="G" pad="G1"/>
<connect gate="A" pin="S" pad="S1"/>
<connect gate="B" pin="D" pad="D2"/>
<connect gate="B" pin="D1" pad="D2_2"/>
<connect gate="B" pin="G" pad="G2"/>
<connect gate="B" pin="S" pad="S2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name="">
<attribute name="PROD_ID" value="TRANS-09516"/>
</technology>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
